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1、 产品外观
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2、 显示参数
	尺寸
	86英寸

	响应时间
	≤8ms 

	显示比例
	16:9

	显示区域
	1895.04(H) x 1065.96(V)mm

	分辨率
	3840(H) x 2160(V)

	像素间距
	0.493 x 0.493mm

	刷新频率
	60Hz

	色彩度
	1.07B(10bit)

	色域
	72% NTSC（Typ）

	对比度
	1200:1(Typ)-IPS硬屏
4000:1((Typ)-VA软屏
根据 Panel 而定

	可视视角
	178° (H/V)

	亮度
	320cd/m2

	背光类型
	DLED

	寿命
	≧ 30,000小时



3、 安卓系统
	系统版本
	Android 14

	CPU
	MTK9679  A73*4，1.5GHz

	GPU	
	Mali G52MC1

	内部缓存容量（RAM）
	 4G/ 8G（可选）

	内部存储容量（ROM）
	32G/128G (可选)
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4、 触摸参数
	触摸技术
	IR红外

	玻璃规格
	4mm AG 钢化玻璃

	输入方式
	被动红外笔

	最大输出点数
	40 点

	最小识别物体
	3mm

	书写高度
	≤3mm

	触摸分辨率
	32767 (W)× 32767 (D)

	触摸精度
	±2mm 

	响应时间
	≤8ms

	书写显示
	单笔双色

	接口方式
	USB

	支持系统
	Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS x/Chrome



5、 扬声器
	位置
	左右声道：朝向前

	声道
	2.0

	左右声道伴音功率
	标配2×15W



6、 Wi-Fi
	版本
	802.11 a/b/g/n/ac/ax

	工作频率
	2.4GHz/5GHz




7、 AP
	版本
	802.11 ac

	工作频率
	5GHz

	工作距离
	0-12m


8、 蓝牙
	版本
	2.1+EDR/3.0/4.x/5.0/5.4

	工作频率
	2.4GHz

	工作距离
	0-12m


9、 摄像头
	数量
	单目

	像素
	1300W/4800W(可选)

	位置
	上边框中间


10、 麦克风
	数量
	8阵型

	拾音距离
	0-10m




11、 电气参数
	电压输入
	AC 100V ~240V

	最大功率
	220W（以实测值为准）

	待机功率
	<0.5W

	OPS 电 源
	DC18V/5A  支持 OPS-C









12、 I/O接口
	指示灯
	待机-红色、运行-蓝色

	按键
	录屏，信源，音量-，音量+，设置，护眼，电源

	前置端口
	USB3.0
	3

	
	HDMI in
	1

	
	Touch USB
	1

	
	TYPE- C（USB）
	1

	后置端口
	USB 2.0
	1

	
	USB 3.0
	1

	
	Touch
	1

	
	RJ45
	1

	
	RS232
	1

	
	Mic IN
	1

	
	HDMI IN
	2

	
	OPtical
	1

	
	Line out
	1























13、 尺寸重量
	整机尺寸（长 x 宽 x 厚）
	1953 x1166 x102mm

	包装尺寸（长 x 宽 x 高）
	2060 x197x1265 mm

	整机+壁挂厚度
	140mm

	VESA规格
	400 x  800mm

	净重
	55 kg

	毛重
	69.6 kg






14、 随机配件
	遥控器
	1

	电源线
	1（2 米 ）

	书写笔
	1

	合格证保修卡
	1

	壁挂架
	1（含壁挂螺丝及安装说明）



15、 环境因素
	工作温度
	0℃~40℃

	工作湿度
	10%~90%RH

	存储温度
	-20℃~60℃

	存储湿度
	10%~90%RH

	工作高度
	5000 米以下










16、 免责申明
受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。
本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异，请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。
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